|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | COORDENAÇÃO DOS LABORATÓRIOS STRICTO SENSU  |    DATA: 03/11/2022  |
| **POP Nº 0005**  | TÍTULO:   **LIMPEZA DE AUTOCLAVE NA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO**  | REVISÃO:  \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|   OBJETIVO: Manter o bom desempenho do equipamento e evitar o acúmulo de sujidades.    PROCEDIMENTOS:  * A autoclave deve estar fria e desligada;
* Limpar a autoclave diariamente, antes do aquecimento, utilizando compressas ou panos macio embebidas em água;
* Abrir a porta das autoclaves e retirar os racks das mesmas;
* Retirar o cesto da autoclave - Embeber uma compressa ou pano de algodão em água e passar por toda a câmara (paredes laterais, superior e inferior), molhando a compressa na água sempre que necessário, até que toda a autoclave tenha sido limpa, lembrando que se a autoclave estiver quente, a água se evaporará;
* Fazer limpeza dos cestos, carrinho e todos acessórios que compõem a autoclave;
* Enxugar com compressas ou panos de algodão secos;
* Recolher material;
* Após deixar a Central de esterilização limpa e organizada.

    ELABORADO POR: ELIZE LEONICE DA ROCHA SANTOS CORRIGIDO POR: PROF. LUCAS DANILO DIAS E PROF. JOSE LUIS RODRIGUES MARTINS APROVADO POR: PROF. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA e PROF. SANDRO DUTRA E SILVA       |