|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | COORDENAÇÃO DOS LABORATÓRIOS STRICTO SENSU | DATA: 03/11/2022 |
| **POP Nº 0005** | TÍTULO:    **LIMPEZA DE AUTOCLAVE NA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO** | REVISÃO:    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| OBJETIVO: Manter o bom desempenho do equipamento e evitar o acúmulo de sujidades.      PROCEDIMENTOS:     * A autoclave deve estar fria e desligada; * Limpar a autoclave diariamente, antes do aquecimento, utilizando compressas ou panos macio embebidas em água; * Abrir a porta das autoclaves e retirar os racks das mesmas; * Retirar o cesto da autoclave - Embeber uma compressa ou pano de algodão em água e passar por toda a câmara (paredes laterais, superior e inferior), molhando a compressa na água sempre que necessário, até que toda a autoclave tenha sido limpa, lembrando que se a autoclave estiver quente, a água se evaporará; * Fazer limpeza dos cestos, carrinho e todos acessórios que compõem a autoclave; * Enxugar com compressas ou panos de algodão secos; * Recolher material; * Após deixar a Central de esterilização limpa e organizada.       ELABORADO POR: ELIZE LEONICE DA ROCHA SANTOS  CORRIGIDO POR: PROF. LUCAS DANILO DIAS E PROF. JOSE LUIS RODRIGUES MARTINS  APROVADO POR: PROF. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA e PROF. SANDRO DUTRA E SILVA | | |